**Lista de materiales**

12 LM8uu

2 Motores con husillo Nema 17 T8x2 de 300 mm. con tuerca.

1 Motores con husillo Nema 17 T8x2 de 200 mm. con tuerca.

3 Tuercas para husillo.

4 Rodamientos 608zz

2 Finales de carrera PCB

20 Tornillos para plástico 3x10

4 Varillas lisas 8 x 300 mm (recomendable barra cromada)

2 Varillas lisas 8 x 200 mm (recomendable barra cromada)

Tornillería M3