**Lista de materiales**

12 LM8uu

2 Motores con husillo Nema 17 de 40 mm T8x8 de 300 mm. con tuerca.

1 Motor Nema17 de 40 mm de long.

1 Husillo de 150 con tuerca.

3 Tuercas para husillo.

1 Acoplador 5 a 8.

4 Rodamientos 608zz

2 Finales de carrera PCB